Poznamka: Pokladnicu pripojte USB kablom k PC az po nainstalovani USB ovladaca!

1. Spustite "CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe"
2. Pred ukoncenim instalacie stlacenim "Finish" zaskrtnite "Launch the CP210x VCP Driver Installer" a pokracujte v instalacii ovladaca.
3. Restartujte pocitac
4. Pripojte USB kabel k PC


----------------------------

Note: Connect ECR to PC with USB cable after USB driver will be installed!

1. Run "CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe"
2. Before you will click at "Finish" check the "Launch the CP210x VCP Driver Installer" and cntinue with USB driver installation
3. Restart computer
4. Plug USB cable in to the PC